**离心机招标参数**

01、最高转速Max Speed≥4900r/min

02、最大相对离心力 Max RCF≥4300×g

03、定时范围 Time Range1~999min

04、重量 Wight≤33kg

05、★容量 Capacity至少包含: 100ml×4；10ml×3×4；10ml×8×4

06、★直流无刷电机，免维护

07、微电脑控制，可预选转速、时间、离心力，液晶显示，按键操作、简便耐用；记忆功能，自动记忆上次运行参数

08、★10种升降速率供选择，可快速启动、快速停机；金属机箱、不锈钢容器室，电子安全门锁，离心机运行时，门锁不能打开，确保离心安全

09、故障报警功能

10、多种规格转子、适配器供选择

11、内置自动平衡装置