医用灌注泵（灌注负压一体机）：

性能参数：

★1、智能灌注冲吸同步，按手术进程或方式5档位可供选择

2、灌注模式： 连续灌注/脉冲灌注，手动切换

★3、最大灌注流量 ≥200 ml/min≤610 ml/min

★4、负压范围 ≥4kPa≤25kPa

★5、负压流量 ≥8L/min≤23L/min

★6、负压步进精度 0.5 kpa​

操作功能：

★1.负压调节为旋扭按键可微调负压大小，精度0.5kpa

★2.负压开关分两个安全开关，一个是吸引开关，启动负压功能用于调节负压值；一个是吸引输出，打开通道用于吸引物体或溶液

★3.灌注档位分为5档，每档对应不同固定灌注压力及固定灌注流量，从低速低压1档到高速高压5档

★4.负压显示区有单位转换按键，分别是mmHg和kpa；

5.灌注分为连续和脉冲两种方式

面板：

1.负压调节显示为数码管显示

2.负压调节功能使用大旋扭按键调节

3.各功能开关使用实体按键，分别有：吸引输出、吸引开关、灌注开关、单位转换开关、模式转换开关

4.负压接口

5.灌注泵轮模组

6.灌注档位使作数码管显示

7.灌注档位设置使作面板按压按键