**桂林市中西医结合医院新建管道及新建光缆建设项目参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 施工清单 | 数量 | 单位 |
| 1 | 消除业务点区域“管道覆盖孤岛”顶管Φ33/40硅芯管 （包工包料） | 1、勘察设计2、敷设硅芯管0.104公里3、顶管设备安装，运行，转埸4、新建100米内管道手孔2个5、施工前后的路面清理 | **0.104** | **公里** |
| 2 | 旧道路破路面新建管道直径110mm管（或同等工程量管材）包工包料 | 1、勘察设计2、敷设110mm管0.022公里3、水泥路面开挖与恢复，路面清理4、新建100米内管道手孔2个5打穿楼墙洞（150×400mm）一处 | **0.022** | **公里** |
| 3 | 敷设管道或槽道光缆（包工包料） | 1、勘察设计2、敷设24芯0.25公里3、光缆熔纤，测试 | **0.25** | **公里** |

**备注**

**施工地点：**本院院区与医院对面宿舍区一楼社区中心局域网互联互通，两处相距约100米（市政公共道路）左右。

**施工要求：**施工不得架空线路，不得剖开市政公共道路路面。

**报价要求：**报价包括施工组织费、安全措施费、劳保费、税金等包干费用。

**工期：**7天。