|  |
| --- |
| **货物需求表** |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **数量** | **价格（元）** |
| 1 | 巴歇尔流量槽 | 不锈钢材质 | 1套 |  |
| 2 | 超声波明渠流量计 | 超声波明渠流量计 485 通讯 4-20mA 测量介质：污水 供电方式：220V 精度：5% 防护等级：主机 IP65 探头：IP67 盲区：0.35 米 测量量程：0-3 米 （配专用屏蔽线） | 1台 |  |
| 3 | 环保数采仪 |  4G 模块（可联网）● 6 路带隔离的 RS-232 接口， 1 路带隔离的 RS-485 接口，波特率范围：1200-115 200，支持 Modbus 协议，已内置多种仪表协议，1 路 USB 接口 ● 8 路模拟量输入通道，16 位分辨率，支持 4-20mA 电流信号，0-5V 电压信号，可 配置为输入 4 路 4-20mA 差分电流信号，或者 4 路 0-5V 差分电压信号。 ● 8 路带隔离的开关量输入通道，输入电压范围：0-5VDC，可接受最高 30VDC 的电 压输入。2 路继电器输出，负载能力为 24VDC/1A ● 内置以太网接口,内置 GPRS 无线通信模块（可选配 CDMA） ● 支持一点多传，可将仪表监测数据同时上传到五个上位机平台，可同时选择不同 通信方式及通信协议 ● 320 X 240 点阵的 LCD，配 16 个触摸按键的薄膜键盘，USB 升级及导出导入数据 ● 内置 16G 存储器可至少保存一年的历史数据，掉电不丢失。 防护等级：IP65 | 1套 |  |
| 4 | 土建 | 供方根据现场勘察自拟 |  |  |