**货物需求表**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 数量 | 单价 | 合计 |
| 1 | 会议桌1 | 规格尺寸：长8米×宽1.6米×高0.76米  1、贴面：实木木皮饰面，厚度≥0.6mm，甲醛释放量＜0.1mg/L，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，同一件产品木皮文理协调一致，无色差;  2、封边：采用优质实木木皮，厚度不少于0.6mm。；  3、基材：采用优质环保高密度纤维板，经过防虫防腐处理，符合GB 18580-2017 检验依据标准，甲醛释放量≤0.124mg/m³符合国家E1级环保标准，经过防潮、防虫、防腐化学处理。  4、油漆：采用环保亚光聚酯油漆，可溶性重金属含量：铅＜5mg/kg,镉、＜5mg/kg,铬＜5mg/kg,汞＜5mg/kg,五底三面油漆工艺,表面饱满,手感柔和,耐热、耐磨、耐腐蚀；  5、五金配件：采用优质五金配件，不锈钢、电镀、铝合金等材料，铝合金均经过阳极氧化处理，可防止空气氧化、腐蚀。 | 1张 | 8000 | 8000 |
| 2 | 会议桌2 | 规格尺寸：长4.2米×宽1.6米×高0.76米  1、贴面：实木木皮饰面，厚度≥0.6mm，甲醛释放量＜0.1mg/L，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，同一件产品木皮文理协调一致，无色差;  2、封边：采用优质实木木皮，厚度不少于0.6mm。；  3、基材：采用优质环保中密度纤维板，经过防虫防腐处理，符合GB 18580-2017 检验依据标准，甲醛释放量≤0.124mg/m³符合国家E1级环保标准，经过防潮、防虫、防腐化学处理。  4、油漆：采用环保亚光聚酯油漆，可溶性重金属含量：铅＜5mg/kg,镉、＜5mg/kg,铬＜5mg/kg,汞＜5mg/kg,五底三面油漆工艺,表面饱满,手感柔和,耐热、耐磨、耐腐蚀；  5、五金配件：采用优质五金配件，不锈钢、电镀、铝合金等材料，铝合金均经过阳极氧化处理，可防止空气氧化、腐蚀。 | 1张 | 4200 | 4200 |
| 3 | 会议椅 | 1、面料:优质西皮,覆面材料理化性能≥4.3N/10mm,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久性；  2、辅料:PU成型发泡高密度海绵,,座面表观密度≥31Kg/m³，回弹性能≥40%，压缩永久变形≤8.4%；表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形；  3、实木架，木材采用优质橡木，经过自然干燥和强制蒸汽干燥，木材含水率在8—12之间，无明显疤节，拆装卯榫结构；甲醛释放量＜1.5mg/L。  4、油漆：采用环保（不含甲苯、甲醛等挥发性有毒物质），采用5底3面工艺，无泡、渣点、不脱皮、不变色、手感好。符合国家环保标准，耐磨，耐高温，颜色一致，漆面光滑，无杂质，无气泡，无皱痕. | 60张 | 230 | 13800 |
| 4 | 3人位皮沙发 | 1、面料：采用优质黑牛皮；经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面光泽度好、柔软舒适、透气性强，符合QB/T 1952.1-2012检验依据。  2. 海绵：采用优质PU成型密度高弹不阻燃定型发泡海绵，座面表观密度≥31Kg/m³，回弹性能≥40%，压缩永久变形≤8.4%；表面有一层保护面，可防氧化、防碎、经过HD测试永不变形。  3. 内置：高强度蛇形弹簧及强力绷带。  4. 框架：优质天然橡木实木框架，甲醛释放量≤1.5mg/L，木材经四面抛光处理，框架榫卯结构，经防潮、防腐、防虫等化学处理，承重力强。 | 2张 | 1900 | 3800 |
| 5 | 单人位皮沙发 | 1、面料：采用优质黑牛皮；经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面光泽度好、柔软舒适、透气性强，符合QB/T 1952.1-2012检验依据。  2. 海绵：采用优质PU成型密度高弹不阻燃定型发泡海绵，座面表观密度≥31Kg/m³，回弹性能≥40%，压缩永久变形≤8.4%；表面有一层保护面，可防氧化、防碎、经过HD测试永不变形。  3. 内置：高强度蛇形弹簧及强力绷带。  4. 框架：优质天然橡木实木框架，甲醛释放量≤1.5mg/L，木材经四面抛光处理，框架榫卯结构，经防潮、防腐、防虫等化学处理，承重力强。 | 4张 | 950 | 3800 |
| 6 | 办公桌1 | 规格尺寸：长1600mm×宽800mm×高760mm  1、贴面：实木木皮饰面，厚度≥0.6mm，甲醛释放量＜0.1mg/L，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，同一件产品木皮文理协调一致，无色差;  2、封边：采用优质实木木皮，厚度不少于0.6mm。；  3、基材：采用优质环保高密度纤维板，经过防虫防腐处理，符合GB 18580-2017 检验依据标准，甲醛释放量≤0.124mg/m³符合国家E1级环保标准，经过防潮、防虫、防腐化学处理。  4、油漆：采用环保亚光聚酯油漆，可溶性重金属含量：铅＜5mg/kg,镉、＜5mg/kg,铬＜5mg/kg,汞＜5mg/kg,五底三面油漆工艺,表面饱满,手感柔和,耐热、耐磨、耐腐蚀；  5、五金配件：采用优质五金配件，不锈钢、电镀、铝合金等材料，铝合金均经过阳极氧化处理，可防止空气氧化、腐蚀。 | 7张 | 1600 | 11200 |
| 7 | 办公桌2 | 规格尺寸：长1800mm×宽900mm×高760mm  1、贴面：实木木皮饰面，厚度≥0.6mm，甲醛释放量＜0.1mg/L，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，同一件产品木皮文理协调一致，无色差;  2、封边：采用优质实木木皮，厚度不少于0.6mm。；  3、基材：采用优质环保高密度纤维板，经过防虫防腐处理，符合GB 18580-2017 检验依据标准，甲醛释放量≤0.124mg/m³符合国家E1级环保标准，经过防潮、防虫、防腐化学处理。  4、油漆：采用环保亚光聚酯油漆，可溶性重金属含量：铅＜5mg/kg,镉、＜5mg/kg,铬＜5mg/kg,汞＜5mg/kg,五底三面油漆工艺,表面饱满,手感柔和,耐热、耐磨、耐腐蚀；  5、五金配件：采用优质五金配件，不锈钢、电镀、铝合金等材料，铝合金均经过阳极氧化处理，可防止空气氧化、腐蚀。 | 2张 | 1800 | 3600 |
| 合计 | 大写：肆万捌仟肆佰元整（¥48400.00） | | | | |
| 备注：需提供产品彩图，此控制价为最高限价。 | | | | | |