医用观片灯箱技术参数

**数量：3台 控制价：0.03万元/台**

1. 产品技术参数

1、光源：LED

2、供电电源：AC100～220V/ 50～60Hz，

3、额定电压：12V

4、功率：36W；

5、光源色温：≥6500K正白

6、采用 LED 光源照明工艺技术，亮度可自由调节

7、观察屏均匀度：>90% 亮度2000cd/平方厘米

★8、LED 光源寿命不低于 100000 小时

9、整机尺寸: 800×510×65mm（±5mm）

★10、屏幕尺寸：≥430×720mm

11、夹片装置：采用了滚珠自锁夹片装置。

12、点亮方式：打开开关，接通电源：观片灯亮。

13、安装类型：可壁挂可桌面摆放

14、产品配置：整机\*1 说明书\*1 桌面底座×1

15、工作频率高，无闪烁现象，光源色温≥6500K正白，适合观看医用胶片