生物电共振治疗仪技术参数

**数量：1台 控制价：6.9万元**

★1.输出:输出信号模式分别为1，2，3

2.限流保护功能:有声光报警

3.开路保护功能:具有

4.连续工作时间:大于8小时。

5.外形尺寸: 360±5mm x250±5mm x120mm±5mm

6.整机重量: ≤4kg

★7.输入功率:≤25VA

使用环境温度:5℃~40℃;

8.额定电源:AC220V±22V，50Hz±1Hz。

使用环境相对湿度:≤80%;

9.内部软件识别系统:A系