病房床头柜参数需求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称：东江社区中心采购设备一批项目 | 数量 | 控制价 |
| 病房床头柜  | 50个 | 14500 |

1、床头柜规格尺⼨： ≤480\*480\*760mm 。 (±10mm)

2、材质：采用 ABS 材料注塑，加厚板材， 需 结实耐⽤， 美观⼤⽅防潮防⽔，易清 洁， 可冲洗，耐腐蚀，不生锈。

3、床头柜由柜体 、⾯盖 、柜门、抽屉 、伸缩餐盘 、⽑⼱架等组成。

4、柜体正⾯形状为矩形，左右两侧⾯配有隐藏式⽑⼱架和物袋挂钩， 需⽤时将伸出， 反之不⽤时收拢， 放置在柜体侧⾯型体内， ⻆度范围 在 90 度。

5、抽屉上⾯为伸缩餐盘， 有预设的杯⼦及温度计放置凹槽， 能满⾜ 使⽤需要。

6、储物柜内中间隔板可调节⾼度，灵活运⽤；

7、 承重≥80KG。