# 经皮黄疸仪技术参数

**控制价：1万元 数量：1台**

1、液晶显示屏带背光液晶显示屏带背光，方便夜间使用；

2、自动计算 1-5 次平均值，测量值和平均值同时显示；

3、可删除粗大误差数据；

4、3 位数字显示，直接读取测试结果，显示更为准确、直观；

\*5、两种单位显示 mg/dl、μmol/l，可根据需要切换单位，无需对

照换算表格；

6、电池采用镍氢电池，充一次电可使用 1000 多次，省电更省心；

7、仪器 5 分钟无操作自动关机。

8、检测方式： 光反射式，蓝色光波(450nm)、绿色光波(550nm)比较

9、显示方法： LCD 显示屏

\*10、示值误差： 00～15±1mg/dL、16～25±1.5mg/dL

11、精密度： RSD＜2%

12、光源： 氙闪光灯

13、电源： 7 号 1.2V 镍氢充电电池 4 节

14、测量次数： 每充足一次电能检测约 800 次

15、净重 约： 157g（含电池组）

16、毛重： 1232g

\*17、校验盘： 对白色屏显示 00.0mg/dl 或 00.1mg/dl，对黄色屏显示 20.0±0.5mg/dl