**双轮助行器**

**数量：1个 控制价：0.047万**

1、外形尺寸：（长宽高）cm:59×51×80-90

2、大架管直径：25mm

3、管壁厚度：1.2mm

4、脚管尺寸：管直径：28mm 管壁厚度：1.3mm

5、框架材质：优质铝合金

6、脚管性能：高度可调，脚垫材质为耐磨、有弹性、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料，着地性能好，稳定性佳。

7、前轮材质：采用优质橡胶材质，防滑耐磨。轮毂采用工程聚丙材质，结实耐用。

8、把手功能：高度可调，配发泡手把，防滑、舒适；8档调节。

最大承载量：110kg