**深层肌肉刺激仪技术参数**

**数量：1台 控制价：3万**

1. 独有的icontrol智能控制系统（intelligent control system），可以快速的选择参数及操作；
2. 按摩器垂直振动频率≤60Hz，达到对肌肉刺激不同深度的刺激；
3. 可根据客户要求拥有多个不同尺寸治疗头（35mm、25mm、20mm）可选；
4. 不同尺寸治疗头可刺激不同部位肌肉，达到全面性；
5. 设备重量2.5kg，根据医学治疗原理，此重量最适宜对肌肉刺激深度的良好性；
6. 振动仪尺寸：25.2cm x 4.95 cm x 14.47cm
7. 振动头振幅：6mm；
8. 电机：瑞士原装进口电机；
9. 输入功率≤80VA；
10. 连续工作时间≥4h；
11. 仪器具有输出控制功能开关。
12. 执行国家GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求和 GB 4706.10-2008 家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求

