# 艾灸治疗仪参数

数量：1台 控制价：0.25万元

1.电源条件：220V~/50Hz

2.输入功率：500VA

3.安全类型：l类B型

4.温度调节范围：50℃～180℃(调节步进5℃)

5.时间设定范围：0-60min(调节步进1min)

6.尺寸：387x400x1520mm (±20mm)

7. 红外线LED光源：红光照射