**中频治疗仪(离子透药系统)**

数量：1台 控制价：1.5万

1. 外形：立式推车
2. 使用电压：AC220V ，按键：高档PVC薄膜按键
3. 屏幕指示：高亮白色背光源，彩色LCD显示。
4. 外部断熔器：250V/2A
5. 使用频率：50Hz，脉冲频率：1KHz-3KHz
6. 输入功率：小于90W
7. 安全类别：II类BF型康复理疗设备。
8. 输出强度：0~70VP-P

9、定时功能：30分钟，20分钟，10分钟可选。

10、部位选择：头部、四肢、体穴、颈椎、腰部、肠胃，任意可选

11、\*处方选择：针灸、推拿、锤敲、按摩、揉搓、刮痧、综合治疗，任意可选

12、治疗温度：低温档~40度，中温档~50度，高温档~60度，任意可选

13、\*4组输出：3组电疗（药疗）输出，1组拔罐电疗复合输出。

14、电疗药疗复合输出端口：可以电疗和药疗根据需要切换输出。

15、拔罐电疗复合输出端口：可以在负压把关的同时进行治疗处方手法选择。

16、语音导航:治疗按键全称有语音播报，语音按键可进行关闭和开启语音。

17、输出波形：正弦波，方波，三角波，疏密波，脉冲调制波，间歇波，锯齿波，混合波十几种波等十几种波形。

18、经检验本产品质量符合国家和行业相关标准。