**肌电生物反馈仪**

1. **数量：1台 控制价：6万元**
2. ★双通道便携机型，双通道可同时使用，互不干扰，≥7.5英寸彩色触摸屏设计，各项数据实时显示；
3. 具有处方治疗、自由刺激、反馈治疗等多种功能；
4. 阈值可手动设定和自动设定，根据不同治疗情况下选择；
5. 反馈阈值：1uV～999uV；
6. 分辨率（测量灵敏度）：≤2uV；
7. 系统噪声：≤1uV；
8. 共模抑制比：大于100dB，通频带：不窄于20Hz～500Hz（﹣3dB）；
9. 输出电参数：

a）电流强度0～50mA可调

b）输出频率为1～120Hz

c）脉宽为50～500μs

1. 开路输出电压＜500V；
2. 具有定时功能，可在1分钟～60分钟范围内设定所需时间，连续工作时间大于8h；