不锈钢双抽治疗车

台数：10台 控制价;1200元/台

规格：L800xW480xH860mm ±5mm

参数：（两个抽屉）

1.板面及抽屉材料采用304不锈钢板材，厚度≥1.0mm，

2.主架采用Φ25mm±2mm，δ≥1.0mm，304#不锈钢管加工、折压、焊接、打磨成型。

3.带有两个抽屉，抽屉滑道采用三节静音式滑轮，抽拉灵活，无噪音。可存放一次性输液器、棉签、纱布等。

4.治疗车分为上下两层，均带有不锈钢护栏,防止物体滑落。

5.下方配有杂物桶，不锈钢管制作的横撑增加车子稳定性。

6.外型美观，平整、端正、四角平行，表面无锋棱、毛刺等明显缺陷，各焊接部件打磨平整光滑，抛光均匀。

7.配置优质豪华级静音脚轮，承重＞50kg重物时，推动轻松灵活，无蛇行行走及异常噪音