数量：18张 控制价：2750元/张

**手动病床技术参数**

1、规格：≥2080\*930\*500mm；

2、功能：背部升降0～85°，腿部升降0～45°，床头尾板可拆；

**★**3、床面板采用冷轧钢板镀锌一次冲压成型，有良好透气性长孔，具有床垫防滑功能，背部床面板侧下面装有升降角度显示器，适用于专科治疗。

**★**4、ABS护栏采用ABS塑料一次注塑而成（不采用其他塑料吹塑而成）、上下翻转结构配缓冲器。病床的床脚下面横管、竖管由塑胶整体被包裹，防止碰撞掉漆生锈和病房地面消毒液水腐蚀生锈；

5、手摇系统具有空转限位结构装置，延长手摇系统使用年限，摇把采用ABS折叠摇把可隐藏于床体；

6、ABS床头尾板采用ABS塑料一次注塑而成，配有ABS防撞胶，配≥210mm宽透明病号插卡，方便病历信息直接插入，不用折叠；

7、喷涂工艺：整床表面喷涂采取先酸洗磷化再镀锌再静电喷涂，表面防锈功能达到十五年以上；

**★**8、5寸中控静音轮：**中间刹车脚踏一脚制动**，四个轮子同时刹车，双边抓地，安全、牢固、耐用、静音；内置全封闭自润滑轴承，防水、防异物卷入；

9、床垫：与床尺寸配套，表面为环保防水帆布，易清洁，可拆洗，内置椰棕和海绵；

10、ABS整体面餐板，餐板面底下两侧各有加固钢管件，承重≥65KG以上，并配有两个挂钩可固定在ABS床尾板上；
11、床头柜由ABS材料一次注塑而成（不能采用其他塑料吹塑而成）加厚面板，装配采用锁扣方式，不得采用化工胶水粘合，面板承重≥75KG。