# 一体机及配套管理软件项目采购需求

说明：

* 1. 参询文件中选注“★”号的条款为实质性条款或指标、要求，必须满足（无偏离）或优于（正偏离），否则参询无效。
  2. 供应商必须自行为其参询产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有 产品专利的供应商应在其参询文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目询价过程中被侵权问题提出异议。
  3. 供应商所投货物或服务如国家有强制性要求的应按国家规定执行，并提供相关证明材料。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项号** | **货物名称** | **数量** | **单位** | **技术需求** | **单价** | **总价** |
| 1 | 计算一体机终端 | 160 | 台 | **一、计算机一体机硬件配置要求:**  1. ★21.5 寸及以上高清屏幕一体机电脑；  2．★处理器：英特尔 I3 7100 及以上；  3. ★内存： ≥8GB DDR4 2133MHz  4. ★硬盘： ≥128G Msata固态硬盘  5.网卡：10M/100M/1000自适应网卡   1. 音频接口*：3.5 输入输出接*口 2. 视频输出：≥1个VGA、1个HDMI   8．USB 接口： ≥4个 USB 接口  9、电源：19V DC 4.7A  10、工作环境：温度：0℃～40℃、湿度：10%～90%  **二、预装操作系统:**  （1）★Windows 客户端支持安装 Windows Embedded Standard 7 或 Linux，Windows 10 IoT。  （2）可根据需求选择多重启动方式，例如：RPL、PXE、DOS、Linux 等  （3）★支持虚拟化应用，包括 Microsoft、Citrix、VMWare 以及实达、华为等国产虚拟化应用。 | 4890 | 782400 |
| 2 | 计算一体机终端配套管理软件  授权 | 160 | 点 | 一、计算一体机终端配套管理软件，功能要求:   1. ★控制端：采用 B/S 架构管理端，可搭建 MYSQL 等数据库，保存终端参数信息，具备设备分科室、分部门管理，可导入导出终端分组信息。 2. ★客户端支持安装在 Windows XP\_SP3 及以上/Windows Vista/Windows7/Windows 8/Windows 10 ； 服务器客户端支持安装在 Windows Server2003\_SP2/Windows Server 2008/Windows Server 2012 3. ★控制端支持按客户需要展示终端的品牌、型号、购买日期、出厂机号、使用部门或部门、使用人或负责人、使用人电话或电话、CPU 硬盘内存的硬件参数信息、IP、计算机名称、安装位置、操作系统、网络状态或状态等信息（供应商于响应文件中必须提供满足本项技术要求的功能截图，并加盖供应商公章）。 4. ★客户端支持管理桌面所有图标隐藏设置，或者单独隐藏我的电脑、网上邻居、我的文档、IE 、回收站的图标。禁止在桌面上使用右键菜单、禁止在桌面上建立文件。 5. ★客户端支持管理隐藏开始菜单的公用程序组、文档、设置控制面板（含网络连接以及打印机及设备）、搜索、运行、注销、关机。 6. ★客户端支持管理阻止任务栏右键菜单、隐藏通知区域（托盘区）、 隐藏托盘区域时钟设置、隐藏添加删除程序。 7. ★客户端支持管理禁用 DOS 命令、禁止访问注册表、禁止调用任务管理器、禁止访问控制面板、禁止更改密码、禁止锁定计算机。 8. ★客户端支持管理 IE 浏览器设置、如:禁止更改主页、脚本调试、禁止更改代理服务器地址、禁用 IE 中的右键菜单、禁用“另存为”菜单项、禁止打开 Internet 选项、禁用 IE 收藏夹、地址栏、禁止更改 IE 临时文件夹、禁止 IE 下载功能等。 9. ★客户端支持管理隐藏本地磁盘、只有管理员才能打开隐藏的磁盘。方便管理（供应商于响应文件中必须提供满足本项技术要求的功能截图，并加盖供应商公章）。 10. ★客户端支持随意切换登录账户，也支持只有指定账户才能登录此终端。 11. 客户端支持本机设置有两个业务段 IP，快速进行业务路由绑定。 12. ★客户端支持设置远程控制权限，可以设置是否允许远程控制、是否允许远程监控（供应商于响应文件中必须提供满足本项技术要求的功能截图，并加盖供应商公章）。 13. 控制端支持将运维终端信息列表导出，了解终端资产使用情况。及时制定报废及采购计划。 14. ★控制端运维过程中支持会话协同，可邀请用户参与协助操作。 15. ★控制端支持文件管理，支持传输文件到客户端指定盘符及位置， 也支持中控服务器端取回客户端上的文件。要求界面简单易操作（供应商于 响应文件中必须提供满足本项技术要求的功能截图，并加盖供应商公章） 。 16. 控制端支持批量发布公告消息、文件推送，支持批量下发通知。发送 消息成功后将会在终端上弹出警告框提示使用终端的用户，确保内部重要通 告第一时间传递给员工，提高企业内部紧急信息的快速传递性。 17. ★控制端支持应用发布，批量定制安装任务，如批量安装输入法等。 18. 控制端支持对客户端同步时间，修改 IP 及参数；支持结束客户端进程、停止客户端服务操作。 19. 客户端可对终端外接 U 盘设备进行管控，控制 U 盘的接入和读写许可，可对非法外接的 U 盘做管控，保护终端数据，确保系统的安全性和稳定性。 20. 控制端支持远程协助终端、远程关机、重启终端。 21. 客户端支持外设接口管理，如：RS232 串口、打印机并口，检测串口以及并口的故障点。要求能方便快捷找出问题，解决外设接口故障。 22. ★控制端搭建在专业服务器上，远程监控客户端终端，客户端能清楚看到控制端操作人员的操作流程，控制端操作人员也能清楚看到客户端操 作人员的操作流程。达到查漏补缺，找出客户端反应的问题点。中控端操作人员并可直接操作解决问题，不必亲自到终端现场进行操作。从而提高对终端维护效率。 23. ★客户端可提供嵌入式 WES7 系统的 EWF 保护模块开关按钮，在安装完所需要的应用软件后，开启系统保护功能，当遇到极端安全风险事件（病毒入侵、系统被修改等）时，可在最短的时间内恢复安全的应用环境。 24. 提供对终端的电源管理操作，能够在远程对终端进行重启、关机和注销操作，很大程度上保证了终端电源的控制，确保办公终端的电源的正常使用，减少因为员工忘关电源，造成无形中的浪费，节约电量消耗。在实际 工作环境中为客户节约资金。 25. 控制端可时时更新客户端最后在线时间，了解终端在线使用情况。 | 110 | 17600 |
| **二、商务条款（以下所有商务条款均为实质性条款）：** | | | | | |  |
| 免费质保期及售后服务要求 | | 1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费维修维保最短不得少于 5 年，使用3年内，供应商免费上门维修免收维修费和元器件费， 使用超过3年，供应商免费上门维修免收维修费，如需要更换元器件的，另行收费。  2、免费送货上门，免费安装、免费调试，免费提供现场技术培训，保证使用人员正 常操作设备的各种功能；若设备配置软件，则在保修期免费升级；其余按供应商承诺进行。  3、提供售后服务联系电话及联系人，免费质保期内，接到报障电话在承诺时间内派 工程技术人员上门维修解决问题。如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。  4、投标产品必须是厂家合法渠道提供的全新正品。中标单位于供货时提供第 1 分项第一点“计算机一体机”设备，供应商承诺所有产品为合法渠道的全新正品，并加盖供应商公章，否则不予验收。  5、供应商必须提供预装终端管理软件原厂的售后服务承诺书原件加盖厂家公章，否  则不予验收。 | | | |  |
| **交付使用时间及地点** | | 1、交货时间：自签订合同之日起 15 个日历日必须到货，并全部安装调试合格完毕。  2、交货地点：广西桂林市采购人指定地点。 | | | |  |
| **付款方式** | | 1、采购方按合同总价约定分三个阶段进行付款：  第一阶段：所有货物到货以后交由采购人开箱检查产品外观、参数要求是否符合要求，确认无误后付合同总价金额的 40%。  第二阶段：完成所有的产品安装、调试，确保产品能正常使用，付合同总价金额的 55%。  第三阶段：项目验收合格满一年后十个工作日内付合同总价金额的 5%（无息） | | | |  |
| **验收方式** | | 现场验收。政府采购项目合同验收报告（格式见附表 1）。 | | | |  |
| **其他要求** | | 1、本采购预算金额为人民币：80万元，最后报价超出采购预算作无效响应文件处理。  2、实施要求：项目负责人与参与项目实施技术人员需具有相关实施经验。供应商应保证实施期间有充分的实施技术人员保障，实施期间，必须派遣至少 1 名具有项目经验的专业工程师驻扎医院内进行客户需求调研及系统调试工作。  3、验收要求：所有产品到货安装前，成交供应商必须去采购人处进行现场演示，以 确保供应商所提供的系统、软件能适应采购人现有环境，并能与采购人现有运维管理平台能实现无缝集成、兼容现有的历史数据，满足历史数据迁移要求；负责迁移历史数据并承担相应费用，否则，不予验收，采购人有权终止合同，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中选供应商负责承担全部赔偿责任，采购人可以确定排名第二的中选候选人为中选人或重新组织招标。  4、知识产权保护要求：供应商应对参询内容所涉及的专利承担责任，并负责保护用 户的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标供应商负责。所使用的设备、材料须符合国家有关标准要求；  5、本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境 外的产品）参与谈判，如有此类产品参与询价的，响应文件作无效处理。  注：本“采购需求”中的带“★”号的条款为本项目实质性要求，必须满足或优于该要求，否则响应文件作无效处理。 | | | |  |