病案室移动密集架价格清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 货物名称 | 数量 | 生产厂家 | 型号规格、技术参数、性能配置 | 报价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 豪华档案密集架 | 32.4平方米 |  | 标准：GB/T13667.3-2003《档案双柱式密集架》国家标准。  1、规格：  宽3000mm×深750X高2400mmX6列  2、所有材料为上海宝钢优质钢板、材质SPCC标准GB701;立柱1.5 mm，层板1.0mm，挂板1.0 mm，侧板1.0底架3.0 mm，门板1.0 mm。  3、路轨采用不锈钢组成，层间距可调。  4、传动机构采用摩托车链条和精密平面轴承，传动灵活平稳。  5、每层隔板均受重，单面达50kg 支上。  6、每列须装有刹制动装置，边列装有锁具，用于整体锁闭。  7、防潮、防火、防盗，安全方便，节省空间，存取方便，大方美观。 |  |  | 3组一列6列6层双柱式结构豪华档案密集架 |
| 总报价包含运输费、税费、安装费及服务费。 | | | | | | | |