# 超声波治疗仪

## 数量：（1台） 控制价：3.5万元

**治疗原理：**

超声波治疗仪是一种深层次的热疗，可以渗透到肌肉的下面，可以促进血液循环，愈合伤口和缓解疲劳的肌肉和韧带，通过影响神经系统有效的缓解疼痛，适用于慢性软组织伤痛、关节炎、风湿病等。

**技术参数：**

1. 输入电压：220V±22V

2、输入频率：50Hz±1Hz

3、输入功率：50VA

4、输出通道：单路输出

5、显示方式：液晶显示

6、声工作频率：1MHz±10%

▲7、输出模式：a)连续输出；

b)断续1：输出1s，间歇1s；

c)断续2：输出0.5s，间歇0.5s；

d)断续3：输出0.3s，间歇0.3s。

▲8、有效声强：0～1.5W/cm²。

9、定时范围：1～30min

10、尺寸：380mm×310mm×135mm

11、最大输出功率：6W，允差±20%。

12、有效辐射面积：4cm²。

13、波束不均匀性系数RBN：不超过8.0。

14、波束类型：准直型。