## 颈椎牵引机

**数量：1台 控制价：0.75万**

主要技术指标  
1、电源：220V/50HZ  
2、功率： 80VA  
3、牵引行程：250mm，  
4、牵引力：患者任意调节  
5、颈前屈调节：0～30°  
6、人体力学曲度设计，进口高档耐磨座椅  
7、规格尺寸：870\*650\*2030（mm)