**自助式智慧终端**

**数量：1套 控制价：1.9万**

1.外形尺寸：480 mm x533 mm x1747mm （±5 mm）

2.产品颜色：可选

3.血氧饱和度：

测量范围:35%~100%;

测量分辨率:1%;

测量准确度:80%~100%，误差±2%;

70%~79%，误差3%;

4.脉率：

测量范围:25~250bpm;

测量分辨率:1bpm;

测量准确度:±2bpm;

5.工作电压：AC220V

6.工作电流：1A