**医用射线防护服参数 （数量：3件 控制价：0.69万元）**

1.双面防护，提供前身和后身的全面防护；
2.前身铅当量≥0.5mmpb，背面、袖子铅当量≥0.25mmpb；
3防护衣前部、后部均为整片制作，中间无缝线，不漏射线；
4.卡扣式+大面积魔术贴设计，防止衣服松开；
5.表面材料采用防水且对人体皮肤无毒无害面料，抗皱、抗静电、结实耐用，易于清洁；
6.内层面料耐磨、防水、抗汗；
7.使用薄、柔、轻防护材料，整体更轻薄柔软。
8.成人铅衣尺寸：900\*550，1000\*600，1100\*650；
9.采用分体式设计，上身更舒适，方便操作。

**铅围领参数 （数量：3件 控制价：0.12万元）**

1.材料描述：内部X线防护材料为国产轻铅，轻、薄、柔软且韧性好，釆用国际最新技术，分部均匀，不会发生铅游离。整体更轻薄柔软。

2.铅当量前部防护0.5mmPb

3.防护材料抗老化、硬化、耐拉扯。

4.内层为专用面料，耐磨、防水、抗汗。

5.提供有效期内国家认可的第三方检测中心出具的报告单。

6均为整片制作，中间无缝线，不漏射线。

7.防护性能：在不同的KV值的情况下都能很好的达到或超出标示的当量值。

8.尺寸、颜色、绣字可根据客户要求定制。 9.尺寸为52cm±2cm \*14cm±2cm \*19cm±2cm。

**铅帽子参数 （数量：3件 控制价：0.12万元）**

1. 材料描述：内部X线防护材料为国产轻铅，轻、薄、柔软且韧性好，釆用国际最新技术，分部均匀，不会发生铅游离。整体更轻薄柔软。

2.铅当量前部防护0.5mmPb

3.防护材料抗老化、硬化、耐拉扯。

4.内层为专用面料，耐磨、防水、抗汗。

5.提供有效期内国家认可的第三方检测中心出具的报告单。

6.均为整片制作，中间无缝线，不漏射线。

7.防护性能：在不同的KV值的情况下都能很好的达到或超出标示的当量值。

8.尺寸、颜色、绣字可根据客户要求定制。 9.尺寸为17.5cm±1cm \*12cm±1cm \*10cm±1cm。