**数量：5台 控制价：0.2万元**

**单臂托盘车**

规格：L800±5mm x W400±5mm x H900~1500mm

参数：

1.托盘架由SUS#304 Φ32mm±2mm Φ22mm±2mmδ≥1.0mm不锈钢管加工，焊接打磨而成。

2.环保无毒害，无气味，焊接部分采用高标准熔接焊，无烧损、冷裂、漏焊等缺陷，表面平整光滑。

3.托盘是由δ≥1.0mm SUS#304不锈钢板经切割，折压焊接打磨成型，可摘下托盘车，方便清理消毒。

4.车架采用升降锁紧调节，方便操作。

5.采用豪华静音胶轮，移动时安静无噪音。